**浙江水利水电学院“课程思政”示范中心技术指标及报价单**

**一、项目报价单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称及说明** | **单位** | **工程数量** | **含税单价(元)** | **含税合价(元)** |
| 1 | 原有墙面玻璃拆除、电扇拆装 | 项 | 3 |  |  |
| 2 | 铁艺拆除 | 项 | 5 |  |  |
| 3 | 窗帘、吊灯拆除 | 项 | 20 |  |  |
| 4 | 墙面开槽穿管布置插座电源线 | m | 86 |  |  |
| 5 | 开槽线槽水泥砂浆修补 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 渗水、发霉墙面乳胶漆铲除、重新批腻子两遍、并且打磨、滚室内专用乳胶漆 | m² | 50 |  |  |
| 7 | 油漆（批腻子，打磨，室内专用乳胶漆） | m² | 326.0 |  |  |
| 8 | 饰面包柱 | 项 | 2 |  |  |
| 9 | 异形屏风定制 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 木工板 | m² | 65.8 |  |  |
| 11 | 石膏板 | m² | 75.4 |  |  |
| 12 | 矮柜 | 组 | 8 |  |  |
| 13 | Pvc展板造型 | 项 | 65 |  |  |
| 14 | led导轨灯 | 组 | 26 |  |  |
| 15 | LED简约长条灯 | 个 | 12 |  |  |
| 16 | 窗帘定制 | 项 | 4 |  |  |
| 17 | 固件搬运 | 项 | 15 |  |  |
| 18 | 脚手架搭建 | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 设备防护 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 卫生清理、垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |
| **总价：** | | | | |  |

**二、施工工艺**

1、原有墙面拆除3处展板，铁艺拆除5处，风扇4处，吊灯12处。

2、原有墙体抹灰拆除，批腻子2遍，上室内专用乳胶漆。要求顶面乳胶漆为深灰色，墙面乳胶漆灰色，背板颜色为浅蓝和浅绿两种。

3、原有消防管道和下水管木工板包柱。

4、根据图纸要求，木工板制定展板背板基础，及木工板矮柜制作。

5、根据整个展厅整体环境的设计，展示不同板块内容。

6、根据图纸要求，完成26组led导轨灯，12组LED简约长条灯的安装，要求吊灯孔距81cm。

7、打扫卫生，垃圾外运。

注：乳胶漆推荐品牌：立邦、多乐士

板材推荐品牌：千年舟、兔宝宝

1. **其他要求**
2. 项目结算金额以审计金额为准，允许10%以内偏差。
3. 报价含税，凭发票付款。

附件一：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （投标人）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

附件二：

**现 场 勘 察 证 明**

项目名称：浙江水利水电学院课程思政展厅新建项目

项目编号：

应采购人要求，我方（公司名称： ）于 年 月 日完成现场勘察，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人：（盖章）

投标人名称：（盖章）

勘察时间： 年 月 日